**AGEUS III**

**Protikorozní ochrana**

AGEUS III je profesionální protikorozní ochrana nové generace. Produkt vytváří na podkladu průhlednou, voskovou konzervaci, která slouží jako dlouhodobá ochrana zařízení při skladování a transportu. Po aplikaci produkt vytvoří trvalý, vodu odpuzující povlak s vynikající přilnavostí k podkladu. Během celé životnosti je aplikovaný film živý – provádí samoopravování eventuálních mikrotrhlin a velmi jemných poškození. Všechny tyto vlastnosti jej předurčují pro velmi dlouhodobou protikorozní ochranu. Film odolává teplotám od -30°C do +180°C. AGEUS III má velmi jednoduchou aplikaci, při které nestéká, a proto je velmi vhodný i pro svislé povrchy. Odolává slané a sladké vodě, kondenzaci vlhkosti na povrchu, slabým kyselinám a zásadám, povětrnostním vlivům.

**Hlavní výhody:**

Trvanlivá konzervace

Dlouhodobý a pružný povlak

Vytěsňuje vlhkost a penetruje

Trvale živý film

**Typické aplikace** produktu jsou např. konzervace forem a zařízení ve skladu, protikorozní ochrana při transportu, ochrana proti agresivnímu prostředí, ochrana dutin transportních zařízení, patice od veřejných osvětlení, mazání a ochrana lan, pomaluběžné zařízení, které je zřídka v chodu (např. brány, vrata) a řada dalších…

Před použitím protřepejte sprej nebo kanystr. Sprej aplikujte ze vzdálenosti asi 15 cm nebo dle povahy aplikace – u litráže možno natírat, ponořovat a podobně. Aplikujte na suchý a odmaštěný podklad. Pro očištění a odstranění použijte AGEUS SuperČistič, AGEUS P Clean nebo AGEUS Clean 10.

**Fyzikální charakteristiky:**

Balení 500 ml sprej

 5 litrů kanystr

 25 litrů kanystr

 200 litrů sud

Hustota 718 gr/cm3

Doporučovaná odmašťovadla AGEUS SuperČistič, P Clean, Clean 10