**AGEUS Separátor 13**

**Popis**

AGEUS Separátor 13 je vysoce výkonný silikonový separační prostředek. Byl vyvinut pro separaci polyuretanových pěn. Má vynikající výsledky na problematických separačních aplikacích. Separátor 13

**Aplikace**

Produkt vytváří suchý, vysoce výkonný film pro separaci plastů a gumy ve vstřikovacím lisování, vakuovém tváření a v mnoha dalších typech tvářecích procesech.

AGEUS Separátor 13 může být naředěn vodou před použitím. Doporučené ředění separátoru je 1 : 10 dílům vody dle hmotnosti. Separátor lze použít i bez ředění.

Aplikovaný film nebude stékat a nabývat objemu, čímž napomáhá dokonalému povrchu výsledného produktu, redukuje opakovaný nástřik a zvyšuje produktivitu.

Nastříkejte lehkou, jednotnou vrstvu ze vzdálenosti 25-30 cm a opakujte dle potřeby. Vytvořený film je vysoce odolný, tudíž vydrží na více než jeden lisovací cyklus.

AGEUS Separátor 13 může být jednoduše odstraněný z finálního produktu pomocí čističe AGEUS Clean 10.

Skladujte na suchém místě, chraňte před zmrznutím. Skladujte v teplotách mezi 5 °C

– 50 °C.

**Fyzikální charakteristiky:**

Barva a skupenství bílá, mléčná kapalina

Vůně lehká

Hustota 0,99

Teplotní rozsah použití do 200C

Balení 25 a 200 litrů

Doporučovaná odmašťovadla AGEUS Clean 10