**AGEUS Lube 91**

**suché molybdenové mazivo**

AGEUS Lube 91 je suché molybdenové mazivo do extrémních tlakových a teplotních podmínek. Produkt vytvoří po aplikaci velmi rychle suchý, odolný film, který odolává vysokým tlakům a teplotám do 450°C. Vytvořený film nepřitahuje prach a špínu, má vynikající odolnost vůči vodě a chemikáliím, je vysoce přilnavý na aplikovaný podklad. Velmi vhodný je i jako montážní, anti-záděrový produkt, ochraňuje proti zadření. Typické aplikace jsou např. mazání požárních klapek, dveří, pekáren, ventilací, dvířka u kotlů, táhla, posuvy a kolejnice v pecích, smykové mazaní - tření, narážení ložisek - aplikace na hřídel, protikorozní ochrana (díly, zařízení, příruby, skluzy), pomalu běžné převody,soukolí,válce a kola, trvale ponořené díly.

Aplikujte produkt na suchý a odmaštěný podklady. Před použitím protřepejte sprej. Aplikujte ze vzdálenosti 20-30 cm nebo dle povahy aplikace

**Hlavní výhody:**

Odolné tlaku a vysokým teplotám

Suchý film

Vysoká přilnavost

Vynikající odolnost vůči agresivnímu a náročnému prostředí

**Fyzikální charakteristiky:**

Balení 500 ml sprej

barva černá

Doporučovaná odmašťovadla AGEUS SuperČistič