**AGEUS Ceramic anti-seize**

**Keramická montážní pasta**

AGEUS Ceramic anti-seize je vysoce výkonná montážní pasta proti zadření bez obsahu kovů, určená k ochraně spojovacích prvků před zadřením způsobeným extrémními teplotami, tlakem a korozí. Plně syntetická základní složka obsahuje jedinečnou kombinaci mikro keramických částic, které poskytují vynikající mazání a ochranu závitů a součástí.

AGEUS Ceramic anti-seize je odolný vůči extrémním teplotám – až do 1500 °C díky pevným látkám s ultra vysokým bodem tání, které zůstávají stabilní tam, kde by tradiční přídavné kovy selhaly. Nekovová povaha také znamená, že je eliminováno riziko galvanické koroze v důsledku přítomnosti odlišných kovů. AGEUS Ceramic anti-seize je vhodný pro použití na brzdové sestavy, všechny svorníky, matice, šrouby a další závitové spoje, včetně výfukových systémů a rozdělovačů a pro mnoho dalších aplikací.

Aplikace:

Aplikujte na suchý a odmaštěný podklad zbavený všech nečistot a reziduí. Použijte AGEUS SuperČistič. Aplikujte tenkou vrstvu za pomocí štětce, špachtle nebo látky.

### Vlastnosti a výhody

* Schopnost vysoké teploty – až 1500 °C
* Vynikající oxidační stabilita
* Bez obsahu kovů
* Chrání před korozí a elektrolytickou korozí
* Usnadňuje montáž součástí s pevnou tolerancí

**Fyzikální vlastnosti:**

Vzhled Hladká béžová pasta

Konzistence NLGI 2/3

Drop Point žádný

Efektivní teplotní rozsah -40°C až +1500°C

Dostupná balení 0,5 kg plechovka

500 ml sprej