**AGEUS Konzervace**

**Čirá protikorozní ochrana forem**

AGEUS Konzervace je speciálně určena pro aplikace na povrch forem po jejich použití, kde má za úkol vytěsňovat vlhkost a chránit formy při jejich dalším skladování před vznikem povrchové koroze.

**Aplikace**

Čirý, bez silikonový, ochranný film je určen pro použití na všech typech forem, částech a komponentech. Aplikovaný film nevytvrdne, nebude praskat a v případě nutnosti je lehce odstranitelný doporučenými odmašťovadly. Je odolný i velmi vysoké relativní vlhkosti po dlouhou dobu.

Aplikujte produkt ze vzdálenosti cca 25-30 cm. Produkt je určen pro použití na veškerých vstřikovacích částech, lisovadlech, raznicích a jiných dalších částech, které je nutno chránit proti korozi.

**Výhody**

*Viskózní film* nebude penetrovat do nežádoucích částí

*Vysoce viditelný film* jednoduše identifikovatelný, jednoduchá aplikace

*Protikorozně odolný* chráněná forma bude v excelentním stavu

*Jednoduše odstranitelný* při náběhu formy během prvních pracovních cyklů

*Odolný film* odolává kyselinovým značkám prstů obsluhy

**Fyzikální charakteristiky:**

Barva a skupenství viskózní, průhledný film

Vytvořené ochranného filmu do 10 minut

Balení 500 ml sprej

Doporučovaná odmašťovadla AGEUS SuperČistič

 AGEUS Clean 10

 AGEUS P Clean

 AGEUS Čistič Forem

.