**AGEUS Separátor 2**

**Silikonový separátor**

AGEUS Separátor 2 je vysoce výkonný, vlhký, silikonový separační prostředek. Je založen na bázi silikonů rozpuštěných ve směsi rozpouštědel a byl vyvinut pro separaci gumy a nízkoteplotní lisovací plastové procesy.

**Aplikace**

Produkt vytváří vlhký, vysoce výkonný film pro separaci gumy ve vstřikovacím lisování, vakuovém tváření a v mnoha dalších typech tvářecích procesech.

Aplikovaný film nebude ve formě stékat a nabývat objemu, čímž napomáhá dokonalému povrchu výsledného produktu, redukuje opakovaný nástřik a zvyšuje produktivitu.

Je hojně využíván i jako proti přilepovací činidlo v potravinářství, textilním a kožedělném průmyslu.

Nastříkejte lehkou, jednotnou vrstvu ze vzdálenosti 25-30 cm a opakujte dle potřeby.

**Fyzikální charakteristiky:**

Barva a skupenství čirá, bezbarvá kapalina

Vůně charakteristická uhlovodíková

Hustota 0,619

Rozpustnost ve většině organických rozpouštědlech

Teplotní rozsah použití do 200C

Balení 500 ml sprej

Doporučovaná odmašťovadla AGEUS Čistič Forem

AGEUS Odstraňovač Polymerů

AGEUS Clean 10

AGEUS SuperČistič