**AGEUS Lube 89**

**Silně přilnavé mazivo**

**AGEUS Lube 89 NEW je čiré syntetické mazivo nové generace s vysokým obsahem aditiv. Mazací tuk ve spreji, který se vyznačuje vysokou přilnavostí a univerzálním použitím.**

**Výhody:**

* univerzální použití
* vysokoteplotní aplikace
* vysoká přilnavost k podkladu
* vhodný i pro vysokorychlostní aplikace
* ekonomický
* biologicky odbouratelný
* vysoce odolný proti vymývání vodou

**Použití:**

Produkt je určen pro dlouhodobé mazání na náročných aplikacích. Má vynikající přilnavost na povrch, dlouhodobě chrání před vznikem koroze, penetruje, odolává nízkým i vysokým teplotám až do 210°C (krátkodobě aždo 260°C). Výrazně prodlužuje mazací interval, odolává i tlakovému mytí, doporučeno pro vnitřní i venkovní aplikace.

Typické aplikace jsou mazání řetězů, dopravníků, otevřená soukolí, lana, čepy, panty, formy, zámky a uzavírací mechanismy.

Vhodné i pro použití na gumu, O kroužky.

**Fyzikální charakteristiky:**

Balení 500 ml sprej

Barva bezbarvé

Teplotní odolnost od -35C do +210C, krátkod. 260C

skladovatelnost 3 roky při pokojové teplotě a v orig. obalu