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                                      AGEUS OIL Remover
AGEUS OIL Remover  je účinný čisticí prostředek
 pro všechny savé i nesavé povrchy, jako jsou beton, kamenné podlahy, slínkové a keramické dlaždice.

Je obzvláště vhodný pro podlahy v dílnách.
	Kvalita & vlastnosti
:Vysoká účinnost

:Jednoduchá aplikace i na svislé :plochy

:Přesný paprsek (directed jetspray)

:Vysoká rozpouštěcí a absorpční schopnost
	

	Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle nich

Aerosol by měl mít pokojovou teplotu; ideální aplikační teplota je 5–30 °C

Před použitím nádobku důkladně protřepejte

Nastříkejte na ošetřovaný povrch ve svislé poloze ze vzdálenosti cca 5 cm a nechte působit přibližně 10 minut

Olej je díky speciálnímu složení absorbován a zanechává práškový zbytek

Zbytky setřete a zlikvidujte vhodným způsobem

V případě silného znečištění postup opakujte
	

	
	

	
	

	Fyzikální & chemické údaje
Základ: speciální pryskyřice

Barva: transparentní bílá

Vůně: charakteristická

Vhodné povrchy: beton, kamenné podlahy,

slínkové a keramické materiály

Minimální aplikační teplota: 5 °C

Maximální aplikační teplota: 30 °C

Bod vzplanutí: neuvedeno

Skladovatelnost: 10 let

Obsah: 500 ml
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